Gente, muy buenas.

Acá les dejo mi aporte de como cambiar un rulemán trasero. En este caso, fue el trasero derecho de mi Megane.

Esto lo logré hacer con la ayuda y consejos de todos ustedes. Solo se los devuelvo en imágenes y algunos consejos.
Las herramientas que utilicé fueron:

Un tubo de 30

Palanca

Martillo

Torno
Destornilladores

Pinza de punta
Garrafa con calentador para plomería.
Y, mas o menos, 10 toneladas de paciencia (
Tengan en cuenta que no tenia un saca rulemán, con lo cual me demoré mucho mas en sacarlo. El que lo tenga, va a ser muchísimo mas sencillo.

Sin levantar el auto, sacar la tapa protectora de los bulones.
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Remover la tapa de la rosca central de la masa al eje
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Acá se ve ya removida.
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Estos son algunos de los materiales que usé.
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Con ayuda del gato, hacer palanca para poder aflojar la tuerca central. Tengan en cuenta que esta recontra dura. No hagan fuerza a lo pavo, sino, de a golpes. Se pueden ayudar con el martillo. A la larga, afloja. (tardé media hora).
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Una vez aflojada, sacar la rueda como si hubiésemos pinchado. Aflojamos las tuercas y luego levantamos el auto.
[image: image7.jpg]



Una vez levantado, lo bajamos apoyándolo sobre algo, para no perder estabilidad. Yo usé el auxilio y unas maderas. Además, dejé el gato puesto por las dudas. En el centro, tiene una arandela de seguridad. Usen una pinza de punta o u par de destornilladores para sacarla. Esta arandela, es abierta y sale juntando las puntas que están abiertas. Tienen un orificio para poder juntarlas desde ahí.
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Una vez hecho esto, "SAQUEN EL FRENO DE MANO PARA PODER SACAR LA MASA/CAMPANA". Si esta muy gastada, van a tener que golpearla un poco de atrás, pero sale fácil.
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Acá esta la campana de ambas partes con el rulemán dentro.
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Acá es donde tiene que usar el “saca rulemán”. Si no lo tienen.... suerte :)

Yo le pegue con el martillo y con el alargue del juego de tubos, para intentar sacarlo. El hecho es que se termino rompiendo el rulemán (se ven las 2 partes cónicas) y quedó dentro de la campana la parte exterior del rulemán.
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Esas partes me ayudaron un poco para poder mover el rulemán aunque sea 1 Mm., ya que el agujero interno es mas chico que el externo (obvio) y no hay un espacio por donde poder poner una punta y aflojar el rulemán para que salga. Y lo hice así.
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Como no cedía ni a palos, procedí a calentar las piezas.
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Aflojó un par de Mm., pero igual fue inútil. Entonces decidí usar el torno para limar una zanja y poder hacer que afloje. Acá es donde se ve la zanja hecha al rulemán y la campana si el mismo. Tengan precaución de no limar demasiado, porque le van a hacer huella a la campara.
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Después, engrasan y ponen el rulemán. La primera mitad entra fácil, la segunda es donde queda trabado con la campana. Allí, lo ponen con la mano hasta donde de, y con una madera posándola sobre el rulemán lo golpean de a poco, esto quiere decir que no intenten que de un golpe calce, sino, de a pocos golpes. Una vez que la madera hace tope, utilicen la parte externa del rulemán que sacaron para poder empujar hasta el fondo el nuevo rulemán, con la misma técnica, o sea, golpeando sobre la madera. Acá se ve el rulemán ya puesto.
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Acá está la punta de eje limpia y con una arandela que va en el fondo cambiada. La cambié porque tenía la nueva, pero si está en buenas condiciones, no es necesario.
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Y acá, nuevamente la campana montada. y ajustada nuevamente
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Solo resta poner la rueda, bajar el auto, darle una nueva ajustada a la tuera, poner la tapa protectora y el centro de la llanta, y listo....

Espero que sea de vuestra utilidad.

